Texto


El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración Router 1 nombre del servidor y configuración de las redes del servidor que son:

G0/0

G0/1

S0/0/0



Configuración Router 2 nombre del servidor y configuración de las redes del servidor que son:

G0/0

G0/1

S0/0/0

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración servidor 1 Cibersax la Ip y default Gateway

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración servidor 2 FUAA la Ip y default Gateway

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración PC 0 la ip y el default Gateway

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración PC 1 la ip y el default Gateway

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración PC 2 la ip y el default Gateway

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración para que pida la contraseña al intentar acceder al router

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Creación del mensaje de alerta, creación de los usuarios y además asegure la línea de consola de manera que se autentique con las bases de datos de usuarios

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración de contraseña en modo privilegiado, creación del mensaje de alerta, creación de los usuarios y además asegure la línea de consola de manera que se autentique con las bases de datos de usuarios

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración Router 1 ssh, crypto key con rsa a 1024 bits y vty

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración Router 2 ssh, crypto key con rsa a 1024 bits y vty

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Comprobación del acceso remoto por SSH

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración de enrutamiento OSPF en el router 1

Texto, Carta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración de enrutamiento OSPF en el router 2 y mensaje del proceso exitoso

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración autenticación OSPF router 1

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración autenticación OSPF router 1

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Comprobación de las tablas de direccionamiento con OSPF

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración de las ACL Extendidas

Texto, Carta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Configuración de las ACL Estandar